
**Входы-выходы НК**

№: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11

12

13

**\***

14

MicroSD

15

16

LAN 17

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

**Винтовые разъемы по периметру платы:**

1. Датчики температуры DS18B20, двухпроводная или трехпроводная линия (Шина 2)
2. Датчики температуры DS18B20, трехпроводная линия (Шина 1)
3. Датчики температуры DS18B20, трехпроводная линия (Шина 1)
4. Выходы +5V
5. GND (-)
6. Выход изолированный PWM, максимальный ток 8 mA (D5)
7. Выход аналоговый 0-10V (D2)
8. Выход аналоговый 0-10V (D3)
9. ЭРВ (ULN2003), слева на право: +5V или +12V (\* - в зависимости от перемычки), D29, D30, D31
10. ЭРВ (ULN2003), слева на право: D32, D33, D34, D35
11. Выход изолированный -5V (GND)
12. Выход изолированный +5V, 1W
13. Реле постоянного тока (оптрон), макс +80V, 50 mA (D36)
14. Реле постоянного тока (оптрон), макс +80V, 50 mA (D37)
15. Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D38)
16. Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D64)
17. Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D63)
18. Вход цифровой изолированный (D62)
19. Вход цифровой изолированный (D61)
20. Вход цифровой изолированный (D60)
21. Вход аналоговый регулируемый R45 (A5/AD2)
22. Вход аналоговый регулируемый R23 (A4/AD3)
23. Вход аналоговый регулируемый R22 (A3/AD4)
24. Вход аналоговый регулируемый R21 (A2/AD5)
25. GND (-)
26. Вход/Выходы +12V
27. Выходы +3.3V
28. Вход аналоговый, токовая петля 4-20 мА, 75 Ом (A1/AD6)
29. Вход аналоговый, токовая петля 4-20 мА, 75 Ом (A0/AD7)

Переключатели INP\*.1->IS\_GND замыкают выводы IS\_GND разъемов №15 - №20 (сверху вниз) на изолированный -5V (GND).

**Разъемы на плате:**

RELAY1 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 1-4 (D39, D40, D41, D42)

RELAY2 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 5-8 (D44, D45, D46, D47)

RELAY3 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 9-12 (D48, D49, D50, D51)

Платы реле 5V - включение высоким уровнем (High Level Trigger)

KEYS – Кнопки, снизу вверх (GND, D66, D67, D68, D69)

LCD – Цифровой дисплей 20x4 символов, 5V, R1 – регулировка контраста

LED – Зеленый светодиод

SER1 – Порт Serial3, 3.3V

SER2 – Порт Serial2, 3.3V

SER3 – Порт Serial1, 3.3V

SER4 – Порт Serial4, 3.3V

I2C\_3.3V – Шина I2C 3.3V (I2C)

I2C\_5V – Шина I2C 5V (I2C)


I2C1\_3.3V – Вторая шина I2C 3.3V (I2C1)

PWM02 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА, доступен PWM (GND, D6, D7, D9)



PWM03 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА (D13 – 3 мА), доступен PWM (D11, D12, D13[LED])

B1 – Батарейка CR2032, 3V

**Датчики токовая петля** 4-20 мА 12V подключаются так:



**Доработка китайской платы Arduino DUE R3:**

1. Припять резистор поверхностного монтажа (0603 размер) номиналом 10 кОм между ERASE линией и + 3,3В (на ножки транзистора).
2. Перепаять перемычку AREF с левых контактов на правые – внешняя опора AREF.